**Tankın su tahliyesini günlük yapın.**

**kullanmayınız.**

|  |  |
| --- | --- |
| \\ANASUNUCU\Mühendislik Belgeler\volkan\İş Sağlığı ve Güvenliği\1 İSG SİSTEMİ\tl\uyarı sembolleri\uyarı2\image011.gif |  |
| **Tank patlama tehlikesi** | **Elektrik akımına kapılma tehlikesi** |

**Güvenli Kullanım Talimatı**

**Kompresör**

**Güvenli Çalışma Kuralları**

1. **Makineyi kullanmaya başlamadan önce üretici firmanın hazırladığı makine kullanım talimatını mutlaka okuyun.**
2. **Makineyi kullanmadan önce herhangi bir aşınmış, gevşemiş veya hasarlı parçanın olup olmadığını kontrol edin.**
3. **Yağ miktarının yeterli miktarda olmasına ve yağ haznesinin hava deliğinin temiz olmasına dikkat edin.**
4. **Kompresörü topraklı priz haricinde ve belirtilen voltaj değerlerinin dışındaki bağlantılara takmayın.**
5. **Kompresörü ıslak ve patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Makineyi çalışır vaziyette ve elektrik bağlantısı var iken kesinlikle bakımını yapmayın.**
6. **Hava basıncı ayar düğmesi fabrikada üründen en iyi performansı alacağınız şekilde ayarlanmıştır. Kesinlikle ayarlarıyla oynamayın ve düğmeyi yerinden çıkarmayın. Yüksek basınç ürününüze zarar verebilir ve kişisel yaralanmalara sebep olabilir.**
7. **Hava kompresörü kullanım sırasında sıcaktır. Ürün çalışır durumda iken kesinlikle motora, boru sistemine ve kompresör pompasına dokunmayın. Kayış koruması olmadan kesinlikle kompresörü çalıştırmayın.**
8. **Çalışma basıncının üzerinde bir basınç değerine ayarlamayın ve prosestatla (basınç şalteri) oynamayın. Bu işlem tankın patlamasına sebep olabilir.**
9. **Makine döner aksam koruyucularını çıkarmayın, koruyucusuz makineyi çalıştırmayın.**

**KOMPRESÖRE YETKİLİ VE GÖREVLİDEN BAŞKALARI MÜDAHALE EDEMEZ.**