|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE STANDARTLARI** | | | |
|  | **SAHA İÇERİSİNDE** | en 340 genel iş elbiseleri standardı ile ilgili görsel sonucu | **SAHA İÇERİSİNDE** |
|  |  |
| BARET | Antistatik Kıyafet |
| STANDART | TS EN 1149-5 |
| TS EN 397+ A1 |  |
|  |  |
|  | **SAHA İÇERİSİNDE** |  | **Tüp Dolum- Tanker Dolum/Boşaltım** |
|  |  |
| GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ | ELDİVEN |
| EN 166 | TS EN 388:2003 ve TS EN 1149-1 |
|  |  |
|  |  |
|  | **SAHA İÇERİSİNDE** |  | **YÜKSEKTE ÇALIŞMA YAPANLAR** |
|  |  |
| İŞ AYAKKABISI | PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ |
| EN-ISO20345:2011 (S1P) | EN 361 |
|  |  |
|  |  |
|  | **SAHA İÇERİSİNDE** |  | **TOZLU İŞLERDE** |
|  |  |
| KULAKLIK | TOZ MASKESİ |
| EN 352-1/2 | EN 149:2001 + A1:2009 |
|  |  |
|  |  |
|  | **KAYNAKÇILAR** |  | **BOYACILAR** |
|  |  |
| GÖZ VE YÜZ KORUMA | YARIM YÜZ MASKESİ |
| EN 175 | TS EN 1827+A1 |
|  | **Gaz Filtreleri** |
|  | TS EN 14387+A1 |
|  | **KAYNAKÇILAR** |  | **BOYACILAR** |
|  |  |
| KAYNAKÇI ELDİVENLERİ | TS EN 1149-5 |
| EN 12477 |  |
|  |  |
|  |  |